一、集成一体式移动智能设备

产品技术参数要求
	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	主控模块
	CPU：ARM架构处理器，8核不高于12nm，主处理器单核主频≥2.0GHz；
内存：≥4G；
存储：≥128G；
外置接口：1个TYPE-C，1个外置磁吸触点接口
TF卡扩展存储：内置插槽，支持128G及以上扩展存储；
SIM卡插槽：支撑两张SIM卡插槽

多媒体：包含声卡等；

扬声器：支持指定音频文件播报；
系统版本：安卓8及以上。

	2
	显示屏
	通过笔写输入，笔迹保真；
显示屏尺寸：10.1；
笔压感级数：1024级；
压力范围：30G~500G；
支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区5寸；
签名时轨迹应同步在屏幕上展示，延迟小于0.5秒；
能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点；
能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据。

	3
	电子签名加密模块
（或主动电容屏）
	加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输；
加密算法：支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法；
执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，加密芯片经过国家密码局认证。

	4
	电子签名笔
（或主动电容笔）
	类型：电磁压感感应笔；
维护性：笔尖可更换；
连接方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可伸缩、可更换。

	5
	接触式IC卡
	通过PBOC3.0 L1，EMV L1认证
读卡有屏幕、语音提示
支持T=0/T=1的CPU卡和各种存储加密卡
触点寿命：≥30万次

	6
	非接触式二代身份证阅读器
	支持二代/三代证身份证读取、港澳台居民居住证、外国人永久居留证读取；
符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》；符合《GA450-2013台式居民身份证验证安全控制模块接口技术要求》；符合《GA490-2004居民身份证机读信息规范》标准；符合《港澳台居民居住证机读信息规范》；符合《外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（2017标准）》；
具备公安部公布中标厂商的集成生产授权；
射频技术标准：符合ISO/IEC14443TYPEB标准的非接触卡；
读卡时间：≤2秒，包括读卡及传输至上位机的时间；阅读距离0-3cm；
天线：内置，与非接IC卡读卡器天线二合一；
无故障工作时间：≥5000小时。

	7
	非接触式IC卡读卡器
	最大操作距离：30mm；
电磁兼容性(EMC)：应符合GB9254、GB/T17618、GB/T17626等标准要求；
支持EMV标准要求，应支持建设事业集成电路（IC）卡产品标准要求；
机械环境：应符合GB6587等标准要求；
可靠性：读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时；
通讯接口要求：标准RS-232或 USB；
读/写时间：≤1300ms；
对存储在读卡器中的数据具有掉电保护功能；
读写器与卡之间按照ISO/IEC14443标准进行相互认证；
非接触式IC读卡器符合ISO/IEC14443标准，可实现IC卡银行支付；

	8
	双目摄像头
	采用可见加红外双目摄像头

可见光摄像头像素不低于300万

红外光摄像头像素不低于130万

支持自动红外补光、可见光补光

支持MJPG和YUY2视频输出

成像距离25cm至150cm

支持自动对焦

信噪比≥35dB

支持活体检测，配合软件完成人脸识别功能

视角：对角90度广角，图像无畸变；

应具备角度调节功能，可由客户自主调节

支持UVC标准协议

通过BCTC认证及公安检测认证

	9
	双录摄像头
	200万双录摄像头，摄像头支持不少于128G存储
视像解析度：≥640*480

视频分辨率：720P

视频码率：512K
信噪比：≥35dB；
视角：360度全景，图像无畸变；可接受前后双摄像头监测全景环境；
成像距离：25cm-150cm，成像清晰；
支持实时双录（录音录像）
摄像头可采用隐藏式线缆与主机进行连接

摄像头支持上电后自动开启双录功能，支持上位机通过USB接口直接调用双录数据

	10
	高拍摄像头
	500万像素摄像头

支持A4幅面高拍

摄像头可采用隐藏式线缆与主机进行连接

支持上位机通过USB接口直接调用

	11
	后置摄像头
	后置摄像头像素不低于500万；
后置摄像头配有独立的闪光灯；

	12
	通讯模块
	内置式4G通讯模块，支持电信、联通、移动的4G/3G网络，支持双卡双待，可通过软件切换运营商； 
可拓展5G通讯模块
内置式WIFI通讯模块，支持IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n等通讯协议，频率范围:2.4~5GHz；
预留隐藏式的VPN加密模块安装接口；

	13
	指纹仪
	中正指纹仪

	14
	定位模块
	支持GPS、Glonass、北斗、Galileo定位

	15
	电池
	采用可充电锂电池，支持设备断开外部供电、处于正常工作状态运行5小时，带过载、过压、过流保护；
具备低电量提示功能，提醒用户尽快完成业务办理；
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	16
	电源
	采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50Hz的情况下均能正常工作。

	17
	指示灯
	充电指示灯

	18
	接口
	TYPE-C：1个或以上

专用扩展接口：专用磁吸扩展接口，支持充电和通讯

	19
	外设扩展坞
	支持PAD通过磁吸与扩展坞进行数据通信

支持不少于2个USB2.0接口

支持外接电源，通过外接电源给扩展坞、双录摄像头及PAD进行供电

	20
	产品收纳包
	材质：皮质或布艺等耐用材质；

容量： PAD以及充电器。

	21
	PAD支架
	使用磁吸或包裹的方式对PAD进行支撑


二、集成式外设底座：
2.1产品技术参数要求
	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	整机
	外形：新颖美观、尊贵；
材料：铝合金加玻璃；
表层处理：防锈、防腐，不易沾污损坏；
外部结构：各部件模块与外壳结合紧密，布局合理；
支持我行现有PAD（华为/联想）。

	2
	主控模块
	CPU：ARM架构处理器，≥6核，主处理器单核主频≥1.8GHz。
内存：≥4G；
存储：≥64G；
外置接口：1个TYPE-C，2个USB2.0；
TF卡扩展存储：内置插槽，支持128G及以上扩展存储；
多媒体：包含声卡等；

扬声器：支持指定音频文件播报；
系统版本：安卓8.0及以上，支持无缝切换至国产化操作系统。

	3
	显示屏
	通过笔写输入，笔迹保真；
显示屏尺寸及比例：7寸及以上，16:9；
笔压感级数：1024级；
压力范围：30G~500G；
支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区7寸；
签名时轨迹应同步在屏幕上展示，延迟小于0.5秒；
能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点；
能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据。

	4
	电子签名加密模块
	加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输；
加密算法：支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法；
执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，加密芯片经过国家密码局认证。

	5
	电子签名笔
	类型：电磁压感感应笔；
维护性：笔尖可更换；
连接方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可伸缩、可更换。

	6
	密码键盘
	形式：标准EPP硬件加密键盘,支持盲文提示；

键位数：16键，其中10只数字键（0－9），
6个功能键；

按键：支持按键提示音；
加密性能：支持3DES、DES、MAC加密算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准，支持国密SM2、SM3、SM4；

执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，防水、防尘、防暴，有密码防窥安全措施；

	7
	接触式IC卡
	通过PBOC3.0 L1，EMV L1认证
读卡有屏幕、语音提示
支持T=0/T=1的CPU卡和各种存储加密卡
触点寿命：≥30万次

	8
	非接触式二代身份证阅读器
	支持二代/三代证身份证读取、港澳台居民居住证、外国人永久居留证读取；
符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》；符合《GA450-2013台式居民身份证验证安全控制模块接口技术要求》；符合《GA490-2004居民身份证机读信息规范》标准；符合《港澳台居民居住证机读信息规范》；符合《外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（2017标准）》；
具备公安部公布中标厂商的集成生产授权；
射频技术标准：符合ISO/IEC14443TYPEB标准的非接触卡；
读卡时间：≤2秒，包括读卡及传输至上位机的时间；阅读距离0-3cm；
天线：内置，与非接IC卡读卡器天线二合一；
无故障工作时间：≥5000小时。

	9
	非接触式IC卡读卡器
	最大操作距离：30mm；
电磁兼容性(EMC)：应符合GB9254、GB/T17618、GB/T17626等标准要求；
支持EMV标准要求，应支持建设事业集成电路（IC）卡产品标准要求；
机械环境：应符合GB6587等标准要求；
可靠性：读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时；
通讯接口要求：标准RS-232或 USB；
读/写时间：≤1300ms；
对存储在读卡器中的数据具有掉电保护功能；
读写器与卡之间按照ISO/IEC14443标准进行相互认证；
非接触式IC读卡器符合ISO/IEC14443标准，可实现IC卡银行支付；

	10
	磁条卡读写卡模块
	支持类型：ISO7811，AAMVA，CADMV；支持读取磁条卡和读取存折。
刷卡速度：最低至少支持10cm/sec,最高至少支持140cm/sec；
接口：RS232/USB；
磁卡读取标准： 兼容IBM、ISO、DIN和ANSI标准；
磁头使用寿命： 大于50万次；
磁条读取符合标准：ISO/ANSI  ISO7810/7811/7812/7813。

	11
	双目摄像头
	采用可见加红外双目摄像头
可见光摄像头像素不低于300万

红外光摄像头像素不低于130万

支持自动红外补光、可见光补光
支持MJPG和YUY2视频输出
成像距离25cm至150cm
支持自动对焦
信噪比≥35dB
支持活体检测，配合软件完成人脸识别功能
视角：对角90度广角，图像无畸变；
应具备角度调节功能，可由客户自主调节
支持UVC标准协议
通过BCTC认证及公安检测认证

	12
	双录摄像头
	200万双录摄像头，摄像头支持不少于128G存储
视像解析度：≥640*480

视频分辨率：720P

视频码率：512K
信噪比：≥35dB；
视角：360度全景，图像无畸变；可接受前后双摄像头监测全景环境；
成像距离：25cm-150cm，成像清晰；
支持实时双录（录音录像）
摄像头可采用隐藏式线缆与主机进行连接

摄像头支持上电后自动开启双录功能，支持上位机通过USB接口直接调用双录数据

	13
	高拍摄像头
	500万像素摄像头

支持A4幅面高拍

摄像头可采用隐藏式线缆与主机进行连接

支持上位机通过USB接口直接调用

	14
	连接方式
	有线或者无线；

	15
	接口
	TYPE-C：1个或以上
支持不少于2个USB2.0接口

	16
	指纹仪
	中正指纹仪

	17
	电池
	采用可充电锂电池，支持设备断开外部供电、处于正常工作状态运行5小时，带过载、过压、过流保护；
具备低电量提示功能，提醒用户尽快完成业务办理；
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	18
	电源
	采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50Hz的情况下均能正常工作。

	19
	指示灯
	各主要功能模块均需配置提示客户操作或表示设备状态的指示灯，如电源、接触式IC卡、非接触式IC卡、磁条卡阅读器等；

	20
	产品收纳包
	材质：皮质或布艺等耐用材质；

容量：收纳集成外设、PAD以及充电器。


三、外接发卡模块

3.1产品技术参数要求

	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	发卡器
	屏幕尺寸：4寸及以上；

整机尺寸：深*宽*高：320*124*143mm；

支持卡类型：可读取金融行业发行的银行卡与信用卡等；
读写卡类型：支持IC卡读写、磁卡读取；

I C卡标准：IS07816标准  支持 AT24C01、24C02、24C256、SLE4442、SLE4428、CPU T=0/T=1；
磁卡标准：物理特性：IS07810 和 7811、IS07811 - 2、IOS7811 - 4、ISO7811 - 5 和 ISO7811 - 6 标准；

支持人民银行《中国金融集成电路（IC）卡规范》（PBOC）3.0标准（通过PBOC Level1认证），通过EMV Level 1 认证；
卡片尺寸：IS07810ID - 1 - 型磁卡标准；
压纹凸字：IS07811 - 1 和 IS07811 - 3 标准；
卡片规格：长度：85.47 ~ 85.90 mm、宽度：53.92 ~ 54.18 mm、厚度：0.76 mm±0.1mm
卡箱数量： ≥ 1个；
装载卡量： 单个卡箱装卡数量≥ 50张；
磁条卡重读率： 小于1/1000；
IC卡触点寿命： 30万次以上；
接口类型： RS232/USB；
回收：3张或以上；
独立发卡箱带锁；
支持指令吞卡 ；

支持收发卡箱状态检测；

连接方式兼容wifi、蓝牙、有线；通讯加密：支持国密的硬件加密通讯；

配备显示触摸一体屏，能操作设置，显示设备状态、电池电量、客户指示等功能；

便携式设备，方便携带有提手，外形美观；

带电池，能提供10小时待机，8小时使用功能；

重量：≤2.9公斤；

	2
	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁

支持对接我行电子密码锁系统

	3
	定位模块
	支持GPS、Glonass、北斗、Galileo定位


四、外接发KEY模块

4.1产品技术参数要求
	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	电动发KEY器
	支持介质：U盾、密码器等；
支持介质包装尺寸：96~100mm * 80~77mm * 20~30 mm；
发放方式：按照包装盒放入UKey箱的顺序进行发放；
介质编码读取：通过包装盒上的条码窗口读取介质的条码信息，条码方向和包装盒短边平行，读取范围（左右距离包装盒长边：10mm；上面距离包装盒上边：10mm；宽度：60mm；高度：35mm）；
具备部件自动检测及远程复位功能，支持上送Key箱为空状态、吞Key、异常等状态及故障代码；
发放传动时间：≤2.5秒；
寿命：20万次或5年以上；

	2
	KEY箱（发KEY、回收）
	key箱：至少20个，封闭式key箱, 支持方便更换；
回收箱：单独带锁回收箱，容量3个UKey以上；
Key箱、回收箱状态检测；

	3
	通讯模块
	连接方式兼容蓝牙（国密加密）、有线；
带通讯状态指示灯；

	4
	电池
	可充电聚合物锂电池；
连续工作时间不小于8小时；
电池带过载、过压、过流保护；
带电量指示灯；
支持用户更换电池；

	5
	机箱
	整体风格：精巧、美观、操作便利、方便携带；
外形：简洁新颖美观、移动方便，工艺精细；
表面处理：防尘、防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；
外部结构：各部件模块与外壳结合紧密，布局合理；
内部线缆：捆扎整齐，布线规范、合理；
支持颜色、标识个性化定制；
材料：坚固，不易变形；
重量：≤8公斤；

	6
	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁
支持对接我行电子密码锁系统

	7
	定位模块
	支持GPS、Glonass、北斗、Galileo定位


五、便携式打印机
5.1产品技术参数要求
	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	便携式打印体机

（外接）
	打印机类型：便携式打印机；

支持纸张：最大A4幅面；

耗材类型：墨盒；

打印颜色：彩色；

功能：打印；

连接方式：USB有线连接、无线连接；

打印速度：黑白9页/分钟，彩色6页/分钟。

重量：6公斤内


六、印鉴卡发放回收模块
6.1产品技术参数要求
	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	电动发放器
	支持介质：印鉴卡；
发放方式：按照印鉴卡放入发放箱的顺序进行发放；
印鉴卡读取：通过读取印鉴卡上的RFID读取印鉴卡序列号；
发放传动时间：≤2.5秒；
寿命：20万次或5年以上；
发放及回收时支持OCR识别印鉴卡号

	2
	发放箱（发卡、回收）
	发放箱：至少20张印鉴卡，封闭式发放箱；
回收箱：单独带锁回收箱，容量10张以上；

	3
	通讯模块
	连接方式兼容蓝牙（国密加密）、有线；
带通讯状态指示灯；

	4
	电池
	可充电聚合物锂电池；
连续工作时间不小于8小时；
电池带过载、过压、过流保护；
带电量指示灯；
支持用户更换电池；

	5
	机箱
	整体风格：精巧、美观、操作便利、方便携带；
外形：简洁新颖美观、移动方便，工艺精细；
表面处理：防尘、防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；
外部结构：各部件模块与外壳结合紧密，布局合理；
内部线缆：捆扎整齐，布线规范、合理；
支持颜色、标识个性化定制；
材料：坚固，不易变形；

	6
	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁

支持对接我行电子密码锁系统

	7
	定位模块
	支持GPS、Glonass、北斗、Galileo定位


七、制卡外设配置参数

7.1仅平印版制卡外设参数要求

	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	主控模块
	CPU Type:RK3188-T

Socket Type:BGA453-19X19

内存：1G

存储：8G

系统版本：安卓5.1

接口配置：4*RS232 ,4*USB HOST  +2*USB Type A

通讯模块： AP6255

安全芯片：国密安全芯片Support

音频模块：RK618

电气参数：DC5V,CPU TDP 4W



	2
	电容式多点触摸屏
	触摸尺寸： 5英寸（支持多点触控）
屏寿命：任一点触摸≥ 5000万次
电容屏透光率:≥95%
电容屏解析度:≤ 2.4MM
响应时间：<=16ms
支持多点触摸

	3
	整机机柜
	采用行李箱模块进行设计，方便外出营销；

风格时尚，符合银行要求；

模块易于维护，内部布线整齐规范；

基础色调为白色，尺寸大小为市场最新主流款式尺寸；

整机符合人体工程学设计，操作舒适，内部布线整齐规范；

	4
	平印模块
	热升华 

边到边、双面打印

标准分辨率 300 x 300 dpi    

分辨率可选配: 300 x 600 dpi(彩色或单色打印)或300 x1200 dpi(单色打印)

标配32MB内存(RAM)-选配64MB1

单面打印速度：彩色(YMCKO): 每张卡≤ 30 秒。单色: 每张卡≤ 10 秒

双面打印速度(YMCKO-K): 每张卡≤ 40 秒

具有卡片回收功能

具有回收废卡的功能

支持卡片厚度: 0.50 至 1.25 毫米 (20 至 50 密尔)。

卡片类型: PVC 卡、复合 PVC 卡、 PET 卡、ABS 卡1。

卡片格式: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 毫米x 85.60 毫米)

常规操作温度及湿度 ：温度：15-30℃，湿度：20％-65％

存储温度范围：-5℃-70℃

	5
	发卡模块
	支持卡片类型为：

磁卡标准：物理特性：符合 ISO7810 和7811 、ISO7811-2、ISO7811-4、 ISO7811-5和 ISO7811-6标准，卡片尺寸：ISO78101D-1-型磁卡标准，压纹凸卡:ISO7811-1和ISO7811-3标准 。

IC卡标准：ISO7816标准，支持AT24C01、24C02、24C256、SLE4442、SLE4428、CPU T=0/T=1

RF卡标准:ISO14443。

通讯方式：RS-232 半双工    

工作电源: DC24V±5%   3A

静态电流：200mA

储卡箱装载量（单）: 50张（平卡）

卡箱数量：≥2个

回收箱容量: 5张以上

使用寿命：磁头≥150万次、IC触点≥50万次

磁条卡重读率：≤1/1000

工作环境: 温度/湿度   0℃--50℃/0-90%（无凝结）

贮存环境：温度/湿度   -10℃--60℃/0-90%（无凝结）

	6
	定位系统
	体积小，待机时间长

定位方式：支持电脑、手机、微信、IPAD、平台等多种定位方式
防水等级：IPX7级；
具有防拆报警，光感报警两种报警方式；
具有多点监控，统一管理等特点，即一个账号管理多个定位系统；
智能防盗报警：震动报警、微电报警，围栏报警
支持充放电，超长待机，持久使用；
支持轨迹回放；
GPS+北斗+WIFI+LBS基站保证精准定位；

	7
	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁

支持对接我行电子密码锁系统

	8
	电源适配器
	负载稳定度：±1％典型值 

电压稳定度：0.5%-5%典型值

纹波及噪声：1％峰值    

输出电压：DC24V

其他功能：过压保护/过流保护/短路保护/过温保护

输出效率 84%

输入电压范围：AC 180V-264V；

频率范围：47~63Hz；

浪涌电流：120A（220Vac 输入，25 度环境温度，冷启机）


