一、集成一体式移动智能设备

产品技术参数要求
	序号
	模块
	配置及技术参数

	
	主控模块
	CPU：ARM架构处理器，8核不高于12nm，主处理器单核主频≥2.0GHz；
内存：≥4G；
存储：≥128G；
外置接口：1个TYPE-C，1个外置磁吸触点接口
TF卡扩展存储：内置插槽，支持128G及以上扩展存储；
SIM卡插槽：支撑两张SIM卡插槽

多媒体：包含声卡等；

扬声器：支持指定音频文件播报；
系统版本：安卓7.1及以上。

	
	显示屏
	1.  通过笔写输入，笔迹保真；
2.  显示屏尺寸：10.1；
3.  笔压感级数：1024级；
4.  压力范围：30G~500G；
5.  支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区5寸；
6.  签名时轨迹应同步在屏幕上展示，延迟小于0.5秒；
7.  能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点；
8.  能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据。

	
	电子签名加密模块
（或主动电容屏）
	1.  加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输；
2.  加密算法：支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法；
3.  执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，加密芯片经过国家密码局认证。

	
	电子签名笔
（或主动电容笔）
	1.  类型：电磁压感感应笔；
2.  维护性：笔尖可更换；
3.  连接方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可伸缩、可更换。

	
	接触式IC卡
	通过PBOC3.0 L1，EMV L1认证
读卡有屏幕、语音提示
支持T=0/T=1的CPU卡和各种存储加密卡
触点寿命：≥30万次

	
	非接触式二代身份证阅读器
	支持二代/三代证身份证读取、港澳台居民居住证、外国人永久居留证读取；
符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》；符合《GA450-2013台式居民身份证验证安全控制模块接口技术要求》；符合《GA490-2004居民身份证机读信息规范》标准；符合《港澳台居民居住证机读信息规范》；符合《外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（2017标准）》；
具备公安部公布中标厂商的集成生产授权；
射频技术标准：符合ISO/IEC14443TYPEB标准的非接触卡；
读卡时间：≤2秒，包括读卡及传输至上位机的时间；阅读距离0-3cm；
天线：内置，与非接IC卡读卡器天线二合一；
无故障工作时间：≥5000小时。

	
	非接触式IC卡读卡器
	1. 最大操作距离：30mm；
2. 电磁兼容性(EMC)：应符合GB9254、GB/T17618、GB/T17626等标准要求；
3. 支持EMV标准要求，应支持建设事业集成电路（IC）卡产品标准要求；
4. 机械环境：应符合GB6587等标准要求；
5. 可靠性：读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时；
6. 通讯接口要求：标准RS-232或 USB；
8. 读/写时间：≤1300ms；
9. 对存储在读卡器中的数据具有掉电保护功能；
10.读写器与卡之间按照ISO/IEC14443标准进行相互认证；
11.非接触式IC读卡器符合ISO/IEC14443标准，可实现IC卡银行支付；

	
	双目摄像头
	采用可见加红外双目摄像头

可见光摄像头像素不低于300万

红外光摄像头像素不低于130万

支持自动红外补光、可见光补光

支持MJPG和YUY2视频输出

成像距离25cm至150cm

支持自动对焦

信噪比≥35dB

支持活体检测，配合软件完成人脸识别功能

视角：对角90度广角，图像无畸变；

应具备角度调节功能，可由客户自主调节

支持UVC标准协议

通过BCTC认证及公安检测认证

	
	全景环境摄像头
	最大分辨率/帧率：不低于130万 / 默认30fps

视频输出编码：支持MJPG和YUY2；
信噪比：≥35dB；
视角：360度全景，图像无畸变；可接受前后双摄像头监测全景环境；
成像距离：25cm-150cm，成像清晰；
支持UVC标准协议；

	
	后置摄像头
	后置摄像头像素不低于500万；
后置摄像头配有独立的闪光灯；

	
	通讯模块
	内置式4G通讯模块，支持电信、联通、移动的4G/3G网络，支持双卡双待，可通过软件切换运营商； 
内置式WIFI通讯模块，支持IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n等通讯协议，频率范围:2.4~5GHz；
预留隐藏式的VPN加密模块安装接口；
需支持自动拨号功能；

	
	指纹仪
	中正指纹仪

	
	定位模块
	支持GPS、Glonass、北斗、Galileo定位

	
	电池
	采用可充电锂电池，支持设备断开外部供电、处于正常工作状态运行5小时，带过载、过压、过流保护；
具备低电量提示功能，提醒用户尽快完成业务办理；

	
	电源
	采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50Hz的情况下均能正常工作。

	
	指示灯
	充电指示灯

	
	产品收纳包
	材质：皮质或布艺等耐用材质；

容量： PAD以及充电器。

	
	PAD支架
	使用磁吸或包裹的方式对PAD进行支撑


二、集成式外设底座：
2.1产品技术参数要求
	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	整机
	外形：新颖美观、尊贵；
材料：铝合金加玻璃；
表层处理：防锈、防腐，不易沾污损坏；
外部结构：各部件模块与外壳结合紧密，布局合理；
支持我行现有PAD（华为/联想）。

	2
	主控模块
	CPU：ARM架构处理器，≥6核，主处理器单核主频≥1.8GHz。
内存：≥4G；
存储：≥64G；
外置接口：1个TYPE-C，2个USB2.0；
TF卡扩展存储：内置插槽，支持128G及以上扩展存储；
多媒体：包含声卡等；

扬声器：支持指定音频文件播报；
系统版本：安卓8.0及以上，支持无缝切换至国产化操作系统。

	3
	显示屏
	1.  通过笔写输入，笔迹保真；
2.  显示屏尺寸及比例：7寸及以上，16:9；
3.  笔压感级数：1024级；
4.  压力范围：30G~500G；
5.  支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区7寸；
6.  签名时轨迹应同步在屏幕上展示，延迟小于0.5秒；
7.  能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点；
8.  能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据。

	4
	电子签名加密模块
	1.  加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输；
2.  加密算法：支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法；
3.  执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，加密芯片经过国家密码局认证。

	5
	电子签名笔
	1.  类型：电磁压感感应笔；
2.  维护性：笔尖可更换；
3.  连接方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可伸缩、可更换。

	6
	密码键盘
	形式：标准EPP硬件加密键盘,支持盲文提示；

键位数：16键，其中10只数字键（0－9），
6个功能键；

按键：支持按键提示音；
加密性能：支持3DES、DES、MAC加密算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准，支持国密SM2、SM3、SM4；

执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，防水、防尘、防暴，有密码防窥安全措施；

	7
	接触式IC卡
	通过PBOC3.0 L1，EMV L1认证
读卡有屏幕、语音提示
支持T=0/T=1的CPU卡和各种存储加密卡
触点寿命：≥30万次

	8
	非接触式二代身份证阅读器
	支持二代/三代证身份证读取、港澳台居民居住证、外国人永久居留证读取；
符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》；符合《GA450-2013台式居民身份证验证安全控制模块接口技术要求》；符合《GA490-2004居民身份证机读信息规范》标准；符合《港澳台居民居住证机读信息规范》；符合《外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（2017标准）》；
具备公安部公布中标厂商的集成生产授权；
射频技术标准：符合ISO/IEC14443TYPEB标准的非接触卡；
读卡时间：≤2秒，包括读卡及传输至上位机的时间；阅读距离0-3cm；
天线：内置，与非接IC卡读卡器天线二合一；
无故障工作时间：≥5000小时。

	9
	非接触式IC卡读卡器
	1. 最大操作距离：30mm；
2. 电磁兼容性(EMC)：应符合GB9254、GB/T17618、GB/T17626等标准要求；
3. 支持EMV标准要求，应支持建设事业集成电路（IC）卡产品标准要求；
4. 机械环境：应符合GB6587等标准要求；
5. 可靠性：读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时；
6. 通讯接口要求：标准RS-232或 USB；
8. 读/写时间：≤1300ms；
9. 对存储在读卡器中的数据具有掉电保护功能；
10.读写器与卡之间按照ISO/IEC14443标准进行相互认证；
11.非接触式IC读卡器符合ISO/IEC14443标准，可实现IC卡银行支付；

	10
	磁条卡读写卡模块
	支持类型：ISO7811，AAMVA，CADMV；支持读取磁条卡和读取存折。
刷卡速度：最低至少支持10cm/sec,最高至少支持140cm/sec；
接口：RS232/USB；
磁卡读取标准： 兼容IBM、ISO、DIN和ANSI标准；
磁头使用寿命： 大于50万次；
磁条读取符合标准：ISO/ANSI  ISO7810/7811/7812/7813。

	11
	双目摄像头
	采用可见加红外双目摄像头
可见光摄像头像素不低于300万

红外光摄像头像素不低于130万

支持自动红外补光、可见光补光
支持MJPG和YUY2视频输出
成像距离25cm至150cm
支持自动对焦
信噪比≥35dB
支持活体检测，配合软件完成人脸识别功能
视角：对角90度广角，图像无畸变；
应具备角度调节功能，可由客户自主调节
支持UVC标准协议
通过BCTC认证及公安检测认证

	12
	全景环境摄像头
	最大分辨率/帧率：不低于130万 / 默认30fps

视频输出编码：支持MJPG和YUY2；
信噪比：≥35dB
视角：360度全景，图像无畸变；可接受前后双摄像头监测全景环境；

成像距离：25cm-150cm，成像清晰；
支持UVC标准协议；

	13
	连接方式
	有线或者无线；

	14
	指纹仪
	中正指纹仪

	15
	电池
	采用可充电锂电池，支持设备断开外部供电、处于正常工作状态运行5小时，带过载、过压、过流保护；
具备低电量提示功能，提醒用户尽快完成业务办理；

	16
	电源
	采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50Hz的情况下均能正常工作。

	17
	指示灯
	各主要功能模块均需配置提示客户操作或表示设备状态的指示灯，如电源、接触式IC卡、非接触式IC卡、磁条卡阅读器等；

	18
	产品收纳包
	材质：皮质或布艺等耐用材质；

容量：收纳集成外设、PAD以及充电器。


三、外接发卡模块

3.1产品技术参数要求

	模块
	配置及技术参数

	发卡器
	1、屏幕尺寸：4寸及以上；
2、整机尺寸：深*宽*高：320*124*143mm；
3、支持卡类型：可读取金融行业发行的银行卡与信用卡等；
4、读写卡类型：支持IC卡读写、磁卡读取；
5、I C卡标准：IS07816标准  支持 AT24C01、24C02、24C256、SLE4442、SLE4428、CPU T=0/T=1；
6、磁卡标准：物理特性：IS07810 和 7811、IS07811 - 2、IOS7811 - 4、ISO7811 - 5 和 ISO7811 - 6 标准；
7、支持人民银行《中国金融集成电路（IC）卡规范》（PBOC）3.0标准（通过PBOC Level1认证），通过EMV Level 1 认证；
8、卡片尺寸：IS07810ID - 1 - 型磁卡标准；
9、压纹凸字：IS07811 - 1 和 IS07811 - 3 标准；
10、卡片规格：长度：85.47 ~ 85.90 mm、宽度：53.92 ~ 54.18 mm、厚度：0.76 mm±0.1mm
11、卡箱数量： ≥ 1个；
12、装载卡量： 单个卡箱装卡数量≥ 50张；
13、磁条卡重读率： 小于1/1000；
14、IC卡触点寿命： 30万次以上；
15、接口类型： RS232/USB；
16、回收：3张或以上；
17、独立发卡箱带锁；
18、支持指令吞卡 ；
19、支持收发卡箱状态检测；
20、连接方式兼容wifi、蓝牙、有线；通讯加密：支持国密的硬件加密通讯；
21、配备显示触摸一体屏，能操作设置，显示设备状态、电池电量、客户指示等功能；
22、便携式设备，方便携带有提手，外形美观；
23、带电池，能提供10小时待机，8小时使用功能；
24、重量：≤2.9公斤；

	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁

支持对接我行电子密码锁系统

	定位模块
	支持GPS、Glonass、北斗、Galileo定位


四、外接发KEY模块

4.1产品技术参数要求
	模块
	配置及技术参数

	电动发KEY器
	支持介质：U盾、密码器等；
支持介质包装尺寸：96~100mm * 80~77mm * 20~30 mm；
发放方式：按照包装盒放入UKey箱的顺序进行发放；
介质编码读取：通过包装盒上的条码窗口读取介质的条码信息，条码方向和包装盒短边平行，读取范围（左右距离包装盒长边：10mm；上面距离包装盒上边：10mm；宽度：60mm；高度：35mm）；
具备部件自动检测及远程复位功能，支持上送Key箱为空状态、吞Key、异常等状态及故障代码；
发放传动时间：≤2.5秒；
寿命：20万次或5年以上；

	KEY箱（发KEY、回收）
	key箱：至少20个，封闭式key箱, 支持方便更换；
回收箱：单独带锁回收箱，容量3个UKey以上；
Key箱、回收箱状态检测；

	通讯模块
	连接方式兼容蓝牙（国密加密）、有线；
带通讯状态指示灯；

	电池
	可充电聚合物锂电池；
连续工作时间不小于8小时；
电池带过载、过压、过流保护；
带电量指示灯；
支持用户更换电池；

	机箱
	整体风格：精巧、美观、操作便利、方便携带；
外形：简洁新颖美观、移动方便，工艺精细；
表面处理：防尘、防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；
外部结构：各部件模块与外壳结合紧密，布局合理；
内部线缆：捆扎整齐，布线规范、合理；
支持颜色、标识个性化定制；
材料：坚固，不易变形；
重量：≤8公斤；

	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁

支持对接我行电子密码锁系统

	定位模块
	支持GPS、Glonass、北斗、Galileo定位


五、便携式打印扫描一体机
5.1产品技术参数要求
	模块
	配置及技术参数

	打印扫描一体机

（外接）
	打印机类型：便携式打印扫描一体机；

支持纸张：最大A4幅面；

耗材类型：墨盒；

打印颜色：彩色；

功能：打印、复印、扫描；

连接方式：USB有线连接、无线连接；

打印速度：黑白9页/分钟，彩色6页/分钟。

扫描要求：满足300 DPI以上
重量：6公斤内


六、印鉴卡发放回收模块
6.1产品技术参数要求
	模块
	配置及技术参数

	电动发放器
	支持介质：印鉴卡；
发放方式：按照印鉴卡放入发放箱的顺序进行发放；
印鉴卡读取：通过读取印鉴卡上的RFID读取印鉴卡序列号；
发放传动时间：≤2.5秒；
寿命：20万次或5年以上；
发放及回收时支持OCR识别印鉴卡号

	发放箱（发卡、回收）
	发放箱：至少20张印鉴卡，封闭式发放箱；
回收箱：单独带锁回收箱，容量10张以上；

	通讯模块
	连接方式兼容蓝牙（国密加密）、有线；
带通讯状态指示灯；

	电池
	可充电聚合物锂电池；
连续工作时间不小于8小时；
电池带过载、过压、过流保护；
带电量指示灯；
支持用户更换电池；

	机箱
	整体风格：精巧、美观、操作便利、方便携带；
外形：简洁新颖美观、移动方便，工艺精细；
表面处理：防尘、防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；
外部结构：各部件模块与外壳结合紧密，布局合理；
内部线缆：捆扎整齐，布线规范、合理；
支持颜色、标识个性化定制；
材料：坚固，不易变形；

	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁

支持对接我行电子密码锁系统

	定位模块
	支持GPS、Glonass、北斗、Galileo定位


七、制卡外设配置参数

7.1仅平印版制卡外设参数要求

	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	主控模块
	CPU Type:RK3188-T

Socket Type:BGA453-19X19

内存：1G

存储：8G

系统版本：安卓5.1

接口配置：4*RS232 ,4*USB HOST  +2*USB Type A

通讯模块： AP6255

安全芯片：国密安全芯片Support

音频模块：RK618

电气参数：DC5V,CPU TDP 4W



	3
	电容式多点触摸屏
	触摸尺寸： 5英寸（支持多点触控）
屏寿命：任一点触摸≥ 5000万次
电容屏透光率:≥95%
电容屏解析度:≤ 2.4MM
响应时间：<=16ms
支持多点触摸

	4
	整机机柜
	采用行李箱模块进行设计，方便外出营销；
风格时尚，符合银行要求；
模块易于维护，内部布线整齐规范；

基础色调为白色，尺寸大小为市场最新主流款式尺寸；

整机符合人体工程学设计，操作舒适，内部布线整齐规范；

	5
	平印模块
	热升华 

边到边、双面打印

标准分辨率 300 x 300 dpi    

分辨率可选配: 300 x 600 dpi(彩色或单色打印)或300 x1200 dpi(单色打印)

标配32MB内存(RAM)-选配64MB1

单面打印速度：彩色(YMCKO): 每张卡≤ 30 秒。单色: 每张卡≤ 10 秒

双面打印速度(YMCKO-K): 每张卡≤ 40 秒

具有卡片回收功能

具有回收废卡的功能

支持卡片厚度: 0.50 至 1.25 毫米 (20 至 50 密尔)。

卡片类型: PVC 卡、复合 PVC 卡、 PET 卡、ABS 卡1。

卡片格式: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 毫米x 85.60 毫米)
常规操作温度及湿度 ：温度：15-30℃，湿度：20％-65％
存储温度范围：-5℃-70℃

	6
	发卡模块
	支持卡片类型为：

磁卡标准：物理特性：符合 ISO7810 和7811 、ISO7811-2、ISO7811-4、 ISO7811-5和 ISO7811-6标准，卡片尺寸：ISO78101D-1-型磁卡标准，压纹凸卡:ISO7811-1和ISO7811-3标准 。

IC卡标准：ISO7816标准，支持AT24C01、24C02、24C256、SLE4442、SLE4428、CPU T=0/T=1

RF卡标准:ISO14443。

通讯方式：RS-232 半双工    

工作电源: DC24V±5%   3A

静态电流：200mA

储卡箱装载量（单）: 50张（平卡）

卡箱数量：≥2个
回收箱容量: 5张以上

使用寿命：磁头≥150万次、IC触点≥50万次

磁条卡重读率：≤1/1000

工作环境: 温度/湿度   0℃--50℃/0-90%（无凝结）

贮存环境：温度/湿度   -10℃--60℃/0-90%（无凝结）

	7
	定位系统
	体积小，待机时间长

定位方式：支持电脑、手机、微信、IPAD、平台等多种定位方式
防水等级：IPX7级；
具有防拆报警，光感报警两种报警方式；
具有多点监控，统一管理等特点，即一个账号管理多个定位系统；
智能防盗报警：震动报警、微电报警，围栏报警
支持充放电，超长待机，持久使用；
支持轨迹回放；
GPS+北斗+WIFI+LBS基站保证精准定位；

	8
	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁

支持对接我行电子密码锁系统

	9
	电源适配器
	负载稳定度：±1％典型值 

电压稳定度：0.5%-5%典型值

纹波及噪声：1％峰值    

输出电压：DC24V

其他功能：过压保护/过流保护/短路保护/过温保护

输出效率 84%

输入电压范围：AC 180V-264V；

频率范围：47~63Hz；

浪涌电流：120A（220Vac 输入，25 度环境温度，冷启机）


7.2仅凹凸字版制卡外设参数要求

	序号
	模块
	配置及技术参数

	1
	主控模块
	CPU Type:RK3188-T

Socket Type:BGA453-19X19

内存：1G

存储：8G

系统版本：安卓5.1

接口配置：4*RS232 ,4*USB HOST  +2*USB Type A

通讯模块： AP6255

安全芯片：国密安全芯片Support

音频模块：RK618

电气参数：DC5V,CPU TDP 4W

	2
	电容式多点触摸屏
	触摸尺寸： 5英寸（支持多点触控）
屏寿命：任一点触摸≥ 5000万次
电容屏透光率:≥95%
电容屏解析度:≤ 2.4MM
响应时间：<=16ms
支持多点触摸

	3
	整机机柜
	采用行李箱模块进行设计，方便外出营销；
风格时尚，符合银行要求；
模块易于维护，内部布线整齐规范；

基础色调为白色，尺寸大小为市场最新主流款式尺寸；

整机符合人体工程学设计，操作舒适，内部布线整齐规范；

	4
	凸字烫色模块
	卡片要求：长85.60*宽53.98*厚0.68-0.84（mm）

字符支持：Gothic A-Z（字母）， Gothic 0-9(小写数字)，Rear 0-9(斜体)，OCR7B 0-9(大写数字)，特殊字符(& , . ´ ­)共62个字符

烫金色带：金色或者银色（二选一）

凹字色带：黑色

通讯接口：串口

电源规格：额定电压24V；额定电流10A；

产品尺寸：347*366*202(L*W*H mm)

工作温度：-10~55℃

凹字、烫金色带打印张数：1000张/卷

	5
	发卡模块
	支持卡片类型为：

磁卡标准：物理特性：符合 ISO7810 和7811 、ISO7811-2、ISO7811-4、 ISO7811-5和 ISO7811-6标准，卡片尺寸：ISO78101D-1-型磁卡标准，压纹凸卡:ISO7811-1和ISO7811-3标准

IC卡标准：ISO7816标准，支持AT24C01、24C02、24C256、SLE4442、SLE4428、CPU T=0/T=1

RF卡标准:ISO14443

通讯方式：RS-232 半双工

工作电源: DC24V±5%   3A

静态电流：200mA

储卡箱装载量（单）: 50张（平卡）

卡箱数量：≥2个
回收箱容量: 5张以上

使用寿命：磁头≥150万次、IC触点≥50万次

磁条卡重读率：≤1/1000

工作环境: 温度/湿度   0℃--50℃/0-90%（无凝结）

贮存环境：温度/湿度   -10℃--60℃/0-90%（无凝结）

	6
	定位系统
	体积小，待机时间长

定位方式：支持电脑、手机、微信、IPAD、平台等多种定位方式
防水等级：IPX7级；
具有防拆报警，光感报警两种报警方式；
具有多点监控，统一管理等特点，即一个账号管理多个定位系统；
智能防盗报警：震动报警、微电报警，围栏报警
支持充放电，超长待机，持久使用；
支持轨迹回放；
GPS+北斗+WIFI+LBS基站保证精准定位；

	7
	指纹锁（可选配）
	支持指纹电子密码锁

支持对接我行电子密码锁系统

	8
	电源适配器
	负载稳定度：±1％典型值 

电压稳定度：0.5%-5%典型值

纹波及噪声：1％峰值    

输出电压：DC24V

其他功能：过压保护/过流保护/短路保护/过温保护

输出效率 84%

输入电压范围：AC 180V-264V；

频率范围：47~63Hz；

浪涌电流：120A（220Vac 输入，25 度环境温度，冷启机）


