技术要求
配置及性能要求:
1、个人业务配置要求：
	序号
	功能模块
	品牌
	配置参数

	1
	工控主机
	
	主机应具有通用性、兼容性，以方便分行自行升级
主机应能24小时连续工作，稳定性强，散热性能好
CPU：i5及以上系列处理器
内存：8GB
硬盘：1T，128GSSD
串口：十个
USB接口：十四个（含）以上
网卡：一个（要求100M及以上）
多媒体：包含声卡、音箱等。
操作系统：WINDOWS 10

	2
	电源模块
	
	320W电源

	3
	双录摄像头
	海康威视
	最小照度0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
镜头接口类型M12
1/2.7" Progressive Scan CMOS
2.0mm, 水平视场角:136°
快门1/3秒至1/100,000秒
宽动态范围120dB
最大图像尺寸 1920×1080
帧率50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
视频压缩标准H.265 / H.264 / MJPEG
背光补偿支持,可选择区域
接口协议ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB28181,ISAPI
音频接口1个插线式音频输入(Line in)接口
通讯接口1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

	4
	电动读卡器+发卡模块
	
	电动式;磁条卡可读,IC卡可读写
ISO7811 标准读/写，1、2、3磁道可读
IC卡标准： ISO 7816（T = 0或 T = 1）CPU卡，符合人民银行颁布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》2.0版本
卡位置检测:光电检测
掉电吐卡
超时、非法卡收卡
寿命:150万次或5年
走卡速度: 200mm/秒以上
通讯接口: RS232C,通讯速度: 1,200-19,200 bps以上
磁感应自动判别卡插入方向的功能
安装异形口
卡片厚度: 0.76mm（允许正负10%的误差）
卡箱容量：100张（平面卡）70张（凸面卡）
发卡箱数量：2个
回收箱：1个
封闭式卡盒：支持
卡箱锁：支持

	5
	柜外清
	行方指定品牌
	电容电磁双触屏,支持5点触摸；分辨率
4000LPI；笔压等级
2048；笔读写速度
220PPS；拆机密钥自毁
电磁屏采用国密芯片加密
无源手写触控笔，支持原笔迹输入效果
标准12键密码键盘：0-9，确认键，取消键；支持盲文按键，支持DES，3DES，国密SM2、SM3、SM4加密算法；支持国密加密芯片
内存8G
CPU：ARM四核1.6GHZ
配置扬声器

	6
	15.6 寸客户操作屏
	15.6寸显示触摸一体屏套件
	类别：15.6寸十点电容屏
支持多点触控
偏转角：偏转角度大于等于150度
分辨率：可支持1920*1080
长宽比：16：9
显示颜色：16.7M
亮度：>=300 cd/m²
响应时间：<=16ms
接口及形式：VGA接口，模拟式
防窥屏：左右可视角度<=30°
定位精度：≤2mm
响应时间：<=16ms
特殊要求：防尘、防暴、防刮擦
触摸寿命：任一点触摸5000万次以上
透光率≥85%

	
	电子签名套件
	
	集成手写签字板+无源电磁感应笔
通过笔写输入，笔迹保真
笔压感级数：1024级
压力范围：30G~500G
笔尖可更换，带磁吸功能
轨迹加密：对签名轨迹数据进行加密，支持DES、3DES、国密SM2、SM3、SM4加密算法,支持Windows、Linux、Android操作系统

	7
	柜员操作屏
	15.6寸显示触摸一体屏
	类别：15.6寸显示屏
偏转角：偏转角度大于等于150度
分辨率：可支持1920*1080
长宽比：16：9
显示颜色：16.7M
亮度：>=300 cd/m²
响应时间：<=16ms
接口及形式：VGA接口，模拟式
防窥屏：左右可视角度<=30°
特殊要求：防尘、防暴、防刮擦
透光率≥85%

	8
	EPP硬加密密码键盘
	
	标准EPP硬加密金属小键盘(16键), 其中10只数字键(0－9),6只功能键。
密钥存储方式:可存储16组64位的密钥,只能写入不能读出,应用程序不可读。加密模块从密码键盘拆离时,启动硬件加密模块中的密钥自毁功能,保证密钥不离开自助终端设备,确保密钥的安全。
加密算法支持DES、3DES算法及ANSI X 9.8PIN Block 格式,符合ANSI  X9.24安全标准
在非加密模式下可做系统数字键盘使用；
具有防尘、防水、防暴及防偷窥功能的安全措施;
寿命大于2000000次;
物理键盘按键反应速度≤1秒;

	9
	非接读卡器
	
	非接触式（感应式）智能卡身份识别装置；
带蜂鸣提示，读卡成功能发出提示音；
支持非接触式（感应式）EMID智能读卡器
可靠性：读写寿命大于200万次
四合一

	10
	机体
	
	工艺材质采用了PVC表面镀膜、镜面，并且机柜边角采用大弧度圆角等新型工艺制作；
采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50HZ的情况下均能正常工作。
防水、防锈、防腐、耐磨、用户操作提示灯
机架对主机、键盘等设备进行保护
USB接口/音箱
布线规范、合理，非正常开门报警，前后开门维护
专用定制机，加锁
含线缆与辅件
可扩展侧柜功能
采用上翻盖结构

	11
	二代身份证识别模块（吸入式）
	
	符合公安部《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》第 1 号修改单（草案）》、《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准
支持二代身份证、港澳台通行证、外国人居住证读取
接口：使用 USB2.0 接口   阅读时间：<2s
吸入方式：电动吸入
扫描方式：具有双面扫描、信息读取、身份证鉴别等功能。提供证件正反面图片，具有取卡检测功能，支持强制退卡，具有身份证双面扫描功能，图像清晰，扫描范围完整。
支持强制退卡

	12
	人脸摄像头（双目）
	
	数据接口：USB2.0，接口速度480MB/s；
图像感光片：1/3” CMOS；
视频解析：彩色或可见光300万、红外130万；
补光系统：可配置外接或内置红外灯；
输出格式：MJPG,YUY2；
帧率：红外可达30FPS/S，彩色或可见光可达25FPS/S；
支持角度可调节，支持人脸抓拍，活体检测：0.1秒-0.5秒，检测距离：30cm-100cm；
支持宽动态及逆光补偿，动态范围≥100dB；
支持系统： Windows XP/7/8.1/10/vista/Mac linux2.6.2(include UVC )多种系统，自动白平衡，曝光度调节

	13
	凭条打印机
	
	宽度大于80mm
打印速度最高150mm/s
自动切纸，连续纸带切纸刀，提供半切/全切功能
打印密度：203 DPI
纸卷直径：150mm
黑斑识别
预缺纸检测、缺纸检测
支持全图形打印
寿命：打印头不低于100公里，切刀不低于100万次

	14
	二维码扫描模块
	
	扫描速率：大于40次/秒；
基本读取距离至少能够达到0- 30 cm的范围；
最高精度达到5密尔(0.125毫米)；
最小反差比：30%；
适用条码标准：常用通用标准条码：UPC-A、EAN-8、EAN-13、UPC-E、CODE 128、CODE 39、CODE 93、INTERLEAVED 2 OF 5、CODABAR等；
扫描频率：48±2 次/秒；
支持一维码和二维码的阅读；

	15
	指纹仪
	中正
	通讯接口： RS-232标准接口/USB标准接口；
认假率（误识率）小于0.0001%
拒真率小于2%
匹配时间小于2秒（1000枚指纹内）

	16
	环境摄像头
	
	捕获幅面：≥640*480
视像解析度：≥640*480
数据接口：USB
支持隐蔽化处理
支持全景摄像

	17
	人体感应器
	
	可感应客户在机器前面，客户离开后，通知应用进行退卡操作；
工作电压: DC 5V或12V；
感应距离:10~100厘米。

	18
	矩阵式麦克风
	
	频率范围：100Hz-16KHz；
阻抗：≤2.2kΩ；
灵敏度：-58dB±3dB (0dB=1Pa)；
信噪比：≥60dB；
方向性：全指向性。

	19
	印章收纳
	
	带锁
可存放8枚以上的印章
银行提供印章，柜员使用

	20
	保险柜
	
	

	21
	防爆电话
	
	话筒防暴，连接线缆采用防暴、防剪设计，带自动收线和分段止位功能；
需支持扬声器与听筒的自动切换，客户拿起听筒，声音播放与拾音需自动切换到听筒上

	22
	信号指示单元
	
	起到引导、提示客户的作用；
交互模块附近加装指示灯，当业务流程使用到某模块时，该模块不停闪烁，闪烁的指示灯颜色为绿色；
灯光柔和，均匀，不刺眼。

	23
	插线板
	
	带3米线

	24
	键盘
	
	配一体式电脑
具体需求可以根据客户需求定制
PS2接口通讯

	25
	鼠标
	
	配一体式电脑
具体需求可以根据客户需求定制
PS2接口通讯

	26
	Ukey
	
	支持介质：U盾、密码器等（介质需印刷有一维条码，发放介质需安放在固定尺寸的包装盒中）
发放方式：按照包装盒放入Key箱的顺序进行发放
包装盒尺寸：100mm*80mm*（15mm-20mm）（长*宽*高）
介质编码读取方式：通过包装盒上的条码窗口读取介质的一维条码信息
包装盒上条码读取范围：左右距离包装盒长边：10mm；上面距离包装盒上边：10mm；宽度：60mm；高度：35mm）
条码方向：和包装盒短边平行
Key箱标准容量：大于10个；
封闭式KEY箱，带锁并可与设备进行固定
具备部件自动检测及远程复位功能，支持Key箱为空状态上送
吞KEY、异常等状态及故障代码
回收箱容量：自带单独带锁回收箱，回收箱容量6个Key

	27
	A4回收模块
	
	扫描方式CIS
扫描速度170mm/s（200DPI 双面彩色）
输出分辨率200DPI、 300DPI、 400DPI、 600DPI
条码识读：一维条码，二位条码
通讯接口USB2.0
介质宽度： 80～216mm
介质长度： 80～400mm
介质厚度： 0.06～0.1mm
通讯接口USB2.0

	28
	存折打印机
	
	打印方法：24 针双向点阵式打印；
打印速度：
高速模式 标准模式
英文 310CPS 115CPS
中文 155CPS 57.5CPS
行间距：N／216，N／240 英寸可调；
字间距：2.54mm(10 字符／英寸)及多种字距可调；
打印针寿命大于 6 亿次/针；
走纸速度 32cm/秒；
存折尺寸：最大宽度 245mm；最大厚度 2mm；
中文字体：宋体或繁体；
色带长度：15m；
色带寿命：3,000,000 字符；
可靠性：MTBF 10,000 小时；
磁条读／写标准：DIN／ISO、ANSI、ISO7810/7811/12/13 等。

	29
	现金循环模块
	
	钞箱配置：具备5个钞箱，包括4个循环箱、1个废钞回收混存箱
钞箱容量：每个钞箱≥3000张
回收废钞混存箱容量:3000张以上
存取款速度：处理速度:10张/秒或以上
支持币值：同时支持各版别6个币值纸币(5元、10元、20元、50元、100元)
入钞口容量≥300张，支持不间断连续放钞
出钞口容量≥100张
钞口数量：双钞口
出钞口闸门配置：具备出钞口间门，并可控制
能检验胶带及拼接钞，破损钞
支持出钞破损钞检测回收功能
能够生成冠字号，以及按照行方要求上传
有出钞验钞功能，可识假，清分，满足人民银行金标检测要求
支持钞箱设置面额与放入钞券面额不符检测功能
支持穿墙，后开门清机加钞
支持钞券自动盘库

	30
	扎把机
	
	适用范围：新旧版人民币0.1-100元面额和各种外币纸币
捆扎速度：≤2秒/把
捆扎张数:100张
耗材：国产标准扎把纸带
技术特点：捆扎结实、平整，符合人行入库标准，捆扎位置可调节，进带长度可调节，纸带上可加盖私人印章
智能技术：开机后无须任何操作可完成自检、故障代码指示，自动起停、过压保护，自动调温系统，不工作时进入休眠状态(节能系统）
腰条标准：≤20m
环保：工作时不产生烟雾、异味、无污染
运转噪音：≤60分贝
连续工作时间：≥8小时

	31
	硬币找零模块
	
	预设三个硬币钞箱，支持1元，1角、1分硬币出钞，钞箱容量至少各300枚，可支持换箱清机。吐币口设有档板或其他措施防止硬币出钞时掉出


2、对公业务配置要求：
	序号
	功能模块
	品牌
	配置参数

	1
	工控主机
	
	主机应具有通用性、兼容性，以方便分行自行升级
主机应能24小时连续工作，稳定性强，散热性能好
CPU：i5及以上系列处理器
内存：8GB 
硬盘：1T，128GSSD
串口：十个
USB接口：十四个（含）以上
网卡：一个（要求100M及以上）
多媒体：包含声卡、音箱等。
操作系统：WINDOWS 10

	2
	电源模块
	
	320W电源

	3
	双录摄像头
	海康威视
	最小照度0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
镜头接口类型M12
1/2.7" Progressive Scan CMOS 
2.0mm, 水平视场角:136°
快门1/3秒至1/100,000秒
宽动态范围120dB
最大图像尺寸 1920×1080
帧率50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
视频压缩标准H.265 / H.264 / MJPEG
背光补偿支持,可选择区域
接口协议ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB28181,ISAPI
音频接口1个插线式音频输入(Line in)接口
通讯接口1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

	4
	电动读卡器+发卡模块
	
	电动式;磁条卡可读,IC卡可读写
ISO7811 标准读/写，1、2、3磁道可读
IC卡标准： ISO 7816（T = 0或 T = 1）CPU卡，符合人民银行颁布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》2.0版本
卡位置检测:光电检测
掉电吐卡
超时、非法卡收卡
寿命:150万次或5年
走卡速度: 200mm/秒以上
通讯接口: RS232C,通讯速度: 1,200-19,200 bps以上
磁感应自动判别卡插入方向的功能
安装异形口
卡片厚度: 0.76mm（允许正负10%的误差）
卡箱容量：100张（平面卡）70张（凸面卡）
发卡箱数量：2个
回收箱：1个
封闭式卡盒：支持
卡箱锁：支持

	5
	柜外清
	行方指定品牌
	电容电磁双触屏,支持5点触摸；分辨率
4000LPI；笔压等级
2048；笔读写速度
220PPS；拆机密钥自毁
电磁屏采用国密芯片加密
无源手写触控笔，支持原笔迹输入效果
标准12键密码键盘：0-9，确认键，取消键；支持盲文按键，支持DES，3DES，国密SM2、SM3、SM4加密算法；支持国密加密芯片
内存8G
CPU：ARM四核1.6GHZ
配置扬声器

	6
	15.6 寸客户操作屏
	15.6寸显示触摸一体屏套件
	类别：15.6寸十点电容屏
支持多点触控
偏转角：偏转角度大于等于150度
分辨率：可支持1920*1080
长宽比：16：9
显示颜色：16.7M
亮度：>=300 cd/m²
响应时间：<=16ms
接口及形式：VGA接口，模拟式
防窥屏：左右可视角度<=30°
定位精度：≤2mm
响应时间：<=16ms
特殊要求：防尘、防暴、防刮擦
触摸寿命：任一点触摸5000万次以上
透光率≥85%

	
	电子签名套件
	
	集成手写签字板+无源电磁感应笔
通过笔写输入，笔迹保真
笔压感级数：1024级
压力范围：30G~500G
笔尖可更换，带磁吸功能
轨迹加密：对签名轨迹数据进行加密，支持DES、3DES、国密SM2、SM3、SM4加密算法,支持Windows、Linux、Android操作系统

	7
	柜员操作屏
	15.6寸显示屏
	类别：15.6寸显示屏
偏转角：偏转角度大于等于150度
分辨率：可支持1920*1080
长宽比：16：9
显示颜色：16.7M
亮度：>=300 cd/m²
响应时间：<=16ms
接口及形式：VGA接口，模拟式
防窥屏：左右可视角度<=30°
特殊要求：防尘、防暴、防刮擦
透光率≥85%

	8
	EPP硬加密密码键盘
	
	标准EPP硬加密金属小键盘(16键), 其中10只数字键(0－9),6只功能键。
密钥存储方式:可存储16组64位的密钥,只能写入不能读出,应用程序不可读。加密模块从密码键盘拆离时,启动硬件加密模块中的密钥自毁功能,保证密钥不离开自助终端设备,确保密钥的安全。
加密算法支持DES、3DES算法及ANSI X 9.8PIN Block 格式,符合ANSI  X9.24安全标准
在非加密模式下可做系统数字键盘使用；
  具有防尘、防水、防暴及防偷窥功能的安全措施;
寿命大于2000000次;
物理键盘按键反应速度≤1秒;
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	非接读卡器
	
	非接触式（感应式）智能卡身份识别装置；
带蜂鸣提示，读卡成功能发出提示音；
支持非接触式（感应式）EMID智能读卡器
可靠性：读写寿命大于200万次
四合一
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	机体
	
	工艺材质采用了PVC表面镀膜、镜面，并且机柜边角采用大弧度圆角等新型工艺制作；
采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50HZ的情况下均能正常工作。
防水、防锈、防腐、耐磨、用户操作提示灯
机架对主机、键盘等设备进行保护
USB接口/音箱
布线规范、合理，非正常开门报警，前后开门维护
专用定制机，加锁
含线缆与辅件
可扩展侧柜功能
采用上翻盖结构
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	二代身份证识别模块（吸入式）
	
	符合公安部《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》第 1 号修改单（草案）》、《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准
支持二代身份证、港澳台通行证、外国人居住证读取
接口：使用 USB2.0 接口   阅读时间：<2s
吸入方式：电动吸入
扫描方式：具有双面扫描、信息读取、身份证鉴别等功能。提供证件正反面图片，具有取卡检测功能，支持强制退卡，具有身份证双面扫描功能，图像清晰，扫描范围完整。
支持强制退卡
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	人脸摄像头（双目）
	
	数据接口：USB2.0，接口速度480MB/s；
图像感光片：1/3” CMOS；
视频解析：彩色或可见光300万、红外130万；
补光系统：可配置外接或内置红外灯； 
输出格式：MJPG,YUY2；
帧率：红外可达30FPS/S，彩色或可见光可达25FPS/S；
支持角度可调节，支持人脸抓拍，活体检测：0.1秒-0.5秒，检测距离：30cm-100cm；
支持宽动态及逆光补偿，动态范围≥100dB；
支持系统： Windows XP/7/8.1/10/vista/Mac linux2.6.2(include UVC )多种系统，自动白平衡，曝光度调节
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	凭条打印机
	
	宽度大于80mm
打印速度最高150mm/s
自动切纸，连续纸带切纸刀，提供半切/全切功能
打印密度：203 DPI
纸卷直径：150mm
黑斑识别
预缺纸检测、缺纸检测
支持全图形打印
寿命：打印头不低于100公里，切刀不低于100万次
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	二维码扫描模块
	
	扫描速率：大于40次/秒；
基本读取距离至少能够达到0- 30 cm的范围；
最高精度达到5密尔(0.125毫米)；
最小反差比：30%；
适用条码标准：常用通用标准条码：UPC-A、EAN-8、EAN-13、UPC-E、CODE 128、CODE 39、CODE 93、INTERLEAVED 2 OF 5、CODABAR等；
扫描频率：48±2 次/秒；
支持一维码和二维码的阅读；
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	指纹仪
	中正
	通讯接口： RS-232标准接口/USB标准接口； 
认假率（误识率）小于0.0001%
拒真率小于2%
匹配时间小于2秒（1000枚指纹内）
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	环境摄像头
	
	捕获幅面：≥640*480
视像解析度：≥640*480
数据接口：USB
支持隐蔽化处理
支持全景摄像
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	人体感应器
	
	可感应客户在机器前面，客户离开后，通知应用进行退卡操作；
工作电压: DC 5V或12V；
感应距离:10~100厘米。
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	矩阵式麦克风
	
	频率范围：100Hz-16KHz；
阻抗：≤2.2kΩ；
灵敏度：-58dB±3dB (0dB=1Pa)；
信噪比：≥60dB；
方向性：全指向性。
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	印章收纳
	
	带锁
可存放8枚以上的印章
银行提供印章，柜员使用
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	保险柜
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	防爆电话
	
	话筒防暴，连接线缆采用防暴、防剪设计，带自动收线和分段止位功能；
需支持扬声器与听筒的自动切换，客户拿起听筒，声音播放与拾音需自动切换到听筒上
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	信号指示单元
	
	起到引导、提示客户的作用；
交互模块附近加装指示灯，当业务流程使用到某模块时，该模块不停闪烁，闪烁的指示灯颜色为绿色；
灯光柔和，均匀，不刺眼。
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	插线板
	
	带3米线
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	键盘
	
	配一体式电脑
具体需求可以根据客户需求定制
PS2接口通讯
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	鼠标
	
	配一体式电脑
具体需求可以根据客户需求定制
PS2接口通讯
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	Ukey
	
	支持介质：U盾、密码器等（介质需印刷有一维条码，发放介质需安放在固定尺寸的包装盒中）

发放方式：按照包装盒放入Key箱的顺序进行发放

包装盒尺寸：100mm*80mm*（15mm-20mm）（长*宽*高）

介质编码读取方式：通过包装盒上的条码窗口读取介质的一维条码信息

包装盒上条码读取范围：左右距离包装盒长边：10mm；上面距离包装盒上边：10mm；宽度：60mm；高度：35mm）

条码方向：和包装盒短边平行

Key箱标准容量：大于10个；

封闭式KEY箱，带锁并可与设备进行固定
具备部件自动检测及远程复位功能，支持Key箱为空状态上送

吞KEY、异常等状态及故障代码

回收箱容量：自带单独带锁回收箱，回收箱容量6个Key 
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	A4回收模块
	
	扫描方式CIS
扫描速度170mm/s（200DPI 双面彩色）
输出分辨率200DPI、 300DPI、 400DPI、 600DPI
条码识读：一维条码，二位条码
通讯接口USB2.0
介质宽度： 80～216mm
介质长度： 80～400mm
介质厚度： 0.06～0.1mm
通讯接口USB2.0
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	票据受理模块
	对公回单版专配
	扫描张数：支持单张进票；
存储能力：具有最大230张支票存储模块，支持票满检测功能；
票据尺寸支持：宽度范围80-114mm ，长度范围170-230mm
支持双面彩色扫描；
具备票据任意方向进纸自动鉴伪能力；（支持票据双面全光源彩色扫描：正面/背面扫描均支持：彩色、红外、彩色紫外、透射红外、透射彩色紫外）
具备票据要素检测与票面要素OCR识别；
输出格式：扫描影像，最高可输出24位全彩，支持JPEG/BMP图像格式；
可选配背书打印功能
分辨率：支持200DPI彩色图像扫描；
具备闸门保护功能，防止异物进入；
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	票据售卖模块
	对公回单版专配
	具有支票票据文字打印、图像打印（300DPI）和入纸重张检测等功能。
售卖箱容量：250张
出票口容量：75张
出票口带电动闸门控制
票据尺寸支持：宽度范围80-114mm，长度范围175-225mm
支持不同规格票据入纸（无混合入纸情况）；
打印宽度：104mm
支持票据批量打印功能；
支持入纸重张检测功能；
支持票据折叠、缺角检测功能； 
支持打印头头抬起功能，节省碳带功能；
支持二维码打印功能，QR-CODE、GM、PDF417、MAXICODE 等常用二维码；
支持打印结果返回，判断打印是否成功；
支持OCR票号识别；
打印速度：15张/分钟；
支持已使用碳带打印内容自动擦除。
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	彩色激光打印机
	对公回单版专配
	彩色激光打印机
进纸盒容量：250页
速度：彩色(A4，正常模式)： 高达21页/分钟；彩色(A4，正常模式)： 高达21页/分钟
首页输出：黑白(A4，就绪模式)： 仅需10.70秒；彩色(A4，就绪模式)： 仅需12.20秒； 
分辨率(黑白/彩色，最佳) 高达600 x 600 dpi
处理器速度 800 GHz
128 MB DDR，128 MB NAND闪存
月打印负荷 高达40,000页
建议月打印量 150到2500页
双面打印支持
内置 802.11b/g/n；通过WEP、WPA/WPA2或802.11x认证；AES或TKIP加密；WPS；无线直连
高速USB 2.0 端口，主机USB端口
纸张尺寸：支持A4、B5或更小的凭证。
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	存折打印机
	选配 预留位置
	打印方法：24 针双向点阵式打印；
打印速度：
高速模式 标准模式
英文 310CPS 115CPS
中文 155CPS 57.5CPS
行间距：N／216，N／240 英寸可调；
字间距：2.54mm(10 字符／英寸)及多种字距可调；
打印针寿命大于 6 亿次/针；
走纸速度 32cm/秒；
存折尺寸：最大宽度 245mm；最大厚度 2mm；
中文字体：宋体或繁体；
色带长度：15m；
色带寿命：3,000,000 字符；
可靠性：MTBF 10,000 小时；
磁条读／写标准：DIN／ISO、ANSI、ISO7810/7811/12/13 等。


兼容性要求:
兼容WIN7及WIN10系统。
